Компания Улица,No. Индекс

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Город

Контактное лицо Тел.

Эл.почта

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Выберите один из **типовых вариантов** ниже.

Если здесь нет размеров, которые соответствуют Вашим требованиям, заполните форму со специфическими размерами.

Расстояние

Length

Height

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | Артикул | Высота | Длина | Расстояние | Материал |
| [шт.] |  | [мм] | [мм] | [мм] | FM100.007 | FM100.008 |
|  | черный | белый, FDA |
|  | 110.235.550 | 235 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.235.750 | 235 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.295.550 | 295 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.295.750 | 295 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.335.550 | 335 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.335.750 | 335 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.380.550 | 380 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.380.750 | 380 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.435.550 | 435 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.435.750 | 435 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.535.550 | 535 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.535.750 | 535 | 750 | 45 |  |  |
|  | 110.635.550 | 635 | 550 | 45 |  |  |
|  | 110.635.750 | 635 | 750 | 45 |  |  |

Опционально:

Ручки (правая & левая) для удобства во время сборки / демонтажа шторки Боковые защитные панели (левая & правая) для закрытия зазора между формой и шторкой

Подвижная опора для балансирования при непараллельном монтаже шторки во избежание трения.

Компания Улица, №

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Индекс

Город

Длина L1

Контактное лицо Телефон

Эл.почта

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

Кол-во (штук)

Регулируемая

Высота H1

Длина Высота

Расстояние до пресс-формы (мин. высота магнита 8 мм)

Просто вынимается при неисправности машины

L1= mm

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

H1= mm

D1= mm

Опционально:

Ручки (правая & левая) для удобства во время сборки / демонтажа шторки Боковые защитные панели (левая & правая) для закрытия зазора между формой и шторкой

Подвижная опора для балансирования при непараллельном монтаже шторки во избежание трения.

Материал:

FM100.007 (черный) FM100.008 (белый, FDA)